IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [, QuantityTakeOffAddOnView, SpaceBoundary2ndLevelAddOnView]"
Description: "Option [Drawing Scale: 100.000000]"
Description: "Option [Global Unique Identifiers (GUID): Keep existing]"
Description: "Option [Elements to export: Entire project]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and ARCHICAD 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Explode Composite and Complex Profile elements into parts: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: On]"
Description: "Option [Multi-skin complex geometries: Building element parts]"
Description: "Option [Elements in Solid Element Operations: Extruded/revolved]"
Description: "Option [Elements with junctions: Extruded/revolved without junctions]"
Description: "Option [Slabs with slanted edge(s): Extruded]"
File name: "S:\[Projekte]\IBPSA-Project-1\ResearchTopics\mvdXML\Test-Cases\AC22-Simple-Test-with-Weather-01-AirTerminal.ifc"
Time stamp: "2018-10-12T13:26:51"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.09 : 26 Sep 2013"
Originating system: "IFC file generated by GRAPHISOFT ARCHICAD-64 22.0.0 GER FULL Windows version (IFC add-on version: 3009 GER FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "ARCHICAD-64" version "22.0.0" identifier "IFC add-on version: 3009 GER FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT"

People and organizations
  Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert"
  Owner history of Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert" | application "ARCHICAD-64" version "22.0.0" identifier "IFC add-on version: 3009 GER FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT" | change ADDED | created 1539343610 (2018-10-12T11:26:50Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: STERADIAN
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Projekt"
  IFCSITE "Gelände" | latitude 52° 31′ 0″ | longitude 13° 24′ 0″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING "Test-Building"
      IFCBUILDINGSTOREY "EG" | elevation 0.
        contains 6 elements
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "KIT-Concrete-Isolation 400" | names: "Wand-003" | material: layers "KIT-Concrete-Isolation" ("Dämmung, hart XPS" 0.15, "Beton, WU-Beton" 0.25) | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "ALLGEMEIN - BAUTEIL 300" | FLOOR | names: "Decke-001" | material: layers "ALLGEMEIN - BAUTEIL 0.3" ("ALLGEMEIN - BAUTEIL" 0.3) | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "ALLGEMEIN - BAUTEIL 345" | ROOF | names: "Dach-001" | material: layers "ALLGEMEIN - BAUTEIL 0.345" ("ALLGEMEIN - BAUTEIL" 0.344999999329) | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
        IFCSPACE "001" | long name "Test Room"
          contains 1 element
            1 x IFCAIRTERMINAL | type IFCAIRTERMINALTYPE "Lüftungsauslass 22" | names: "Air Terminal" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Lüftungsauslass_22, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Lüftungsauslass_22, Component Quantities, Pset_AirTerminalOccurrence
      IFCBUILDINGSTOREY "1. OG" | elevation 3.

Types
  IFCWALLTYPE "KIT-Concrete-Isolation 400" | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "ALLGEMEIN - BAUTEIL 300" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "ALLGEMEIN - BAUTEIL 345" | ROOF | 1 occurrence
  IFCAIRTERMINALTYPE "Lüftungsauslass 22" | DIFFUSER | 1 occurrence

Property sets
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 49.3828999945 [SQUARE_METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 49.3828999945 [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3. [METRE]
    Height = 3. [METRE]
    NetHeight = 3. [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    GrossFootprintArea = 2.132 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 16.74 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 6.651 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Length = 5.33 [METRE]
    NetFootprintArea = 2.132 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 16.74 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 6.651 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.4 [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    GrossFootprintArea = 3.332 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 25.14 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 9.996 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Length = 8.33 [METRE]
    NetFootprintArea = 3.332 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 25.14 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 9.996 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.4 [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    GrossFootprintArea = 2.132 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 16.14 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 6.396 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Length = 5.33 [METRE]
    NetFootprintArea = 2.132 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 16.14 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 6.396 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.4 [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    GrossFootprintArea = 3.332 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 24.54 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 9.741 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Length = 8.33 [METRE]
    NetFootprintArea = 3.332 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 24.54 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 9.741 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.4 [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 50.0229 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 15.00687 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 50.0229 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 15.00687 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 28.92 [METRE]
    Width = 0.3 [METRE]
  BaseQuantities: 3 more contents on 3 objects not shown
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ARCHICAD IFC ID = "1_DPNcW4PDeBnvZ0QfH2Hz" (IFCLABEL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "1. OG" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Beton, Sichtbeton 1" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "KIT-Concrete-Isolation" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Dämmung, hart XPS; Beton, WU-Beton" (IFCLABEL)
    Ebene = "Wand Aussen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "7E3595E6-8046-4DA0-BC79-8C06A944247D" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (1. OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Beton, Sichtbeton 1" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "KIT-Concrete-Isolation" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe, hellblau; Beton, Sichtbeton 2; Beton, Sichtbeton 1" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Beton, Sichtbeton 1" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "001" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Test Room" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ARCHICAD IFC ID = "0D85ldblr9g8XO45zbcVqP" (IFCLABEL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "1. OG" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Beton, Sichtbeton 1" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "KIT-Concrete-Isolation" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Dämmung, hart XPS; Beton, WU-Beton" (IFCLABEL)
    Ebene = "Wand Aussen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "0D205BE7-96FD-49A8-8858-105F6599FD19" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (1. OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Beton, Sichtbeton 1" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "KIT-Concrete-Isolation" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe, hellblau; Beton, Sichtbeton 2; Beton, Sichtbeton 1" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Beton, Sichtbeton 1" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "001" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Test Room" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ARCHICAD IFC ID = "398WNqWlT3jRn1cNaDGbQB" (IFCLABEL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "1. OG" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Beton, Sichtbeton 1" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "KIT-Concrete-Isolation" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Dämmung, hart XPS; Beton, WU-Beton" (IFCLABEL)
    Ebene = "Wand Aussen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "C92205F4-82F7-43B5-BC41-99790D42568B" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (1. OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Beton, Sichtbeton 1" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "KIT-Concrete-Isolation" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe, hellblau; Beton, Sichtbeton 2; Beton, Sichtbeton 1" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Beton, Sichtbeton 1" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "001" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Test Room" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ARCHICAD IFC ID = "1LFbcCD4L9$xYQE8pwvEH6" (IFCLABEL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "1. OG" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Beton, Sichtbeton 1" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "KIT-Concrete-Isolation" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Dämmung, hart XPS; Beton, WU-Beton" (IFCLABEL)
    Ebene = "Wand Aussen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "553E598C-3445-49FF-B89A-388CFAE4E446" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (1. OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Beton, Sichtbeton 1" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "KIT-Concrete-Isolation" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe, hellblau; Beton, Sichtbeton 2; Beton, Sichtbeton 1" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Beton, Sichtbeton 1" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "001" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Test Room" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    ARCHICAD IFC ID = "2Hk2pszfP8XBcOolGOM9eH" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "ALLGEMEIN - BAUTEIL" (IFCLABEL)
    Baustoff = "ALLGEMEIN - BAUTEIL" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "ALLGEMEIN - BAUTEIL" (IFCLABEL)
    Deckschraffur = "Misch-Schraffur 25 %" (IFCLABEL)
    Ebene = "Decken Roh" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "91B82CF6-F696-4884-B998-CAF418589A11" (IFCLABEL)
    Element ID = "Decke-001" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Decke-001" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzebene = "Oben" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Beton, Sichtbeton 2" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Beton, Sichtbeton 2" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Beton, Sichtbeton 2" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Beton, Sichtbeton 2" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Typ = "Decke" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Decke-001" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    ARCHICAD IFC ID = "0sKTUpI_f1afJ39pezi3cX" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "ALLGEMEIN - BAUTEIL" (IFCLABEL)
    Baustoff = "ALLGEMEIN - BAUTEIL" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "ALLGEMEIN - BAUTEIL" (IFCLABEL)
    Dach-Stufe = 1. (IFCREAL)
    Deckschraffur = "Misch-Schraffur 0%" (IFCLABEL)
    Ebene = "Dach" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "3651D7B3-4BEA-4192-94C3-273A3DB039A1" (IFCLABEL)
    Element ID = "Dach-001" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Einzelfläche" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Dach-001" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigung = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Metall Stehfalz; Farbe, weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Metall Stehfalz" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Metall Stehfalz" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Farbe, weiß" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Trimm-Körper = "Konturen nach unten" (IFCLABEL)
    Typ = "Dach" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "001" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Test Room" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Dach-001" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    ARCHICAD IFC ID = "2KGTdMO7vDlOpyHMEQBgMc" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 22 = "Raum" (IFCLABEL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "1. OG" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Raumstempel DIN 22" (IFCLABEL)
    Deckschraffur = "Misch-Schraffur 0%" (IFCLABEL)
    Ebene = "Räume" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "9441D9D6-607E-4DBD-8CFC-45639A2EA5A6" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberfläche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Element ID = "Raum-001" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (1. OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Raum-001" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Raumstempel" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Raumstempel" (IFCLABEL)
    Raumflächen-Code = "1 NUF" (IFCLABEL)
    Raumkategorie = 0. (IFCREAL)
    Raumname = "Test Room" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "001" (IFCLABEL)
    Reduzierte Fläche = 39.0949 (IFCREAL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Typ = "Raum" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verbundene 3D Element(e) = "Objekt-001" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "001" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Test Room" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Raum-001" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCAIRTERMINAL)
    ARCHICAD IFC ID = "0ZA61oUIbDK8VEZ2q3q57B" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Lüftungsauslass 22" (IFCLABEL)
    Drehwinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Ebene = "Möblierung" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "23286072-7929-4D50-87CE-8C2D03D051CB" (IFCLABEL)
    Element ID = "Objekt-001" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Objekt-001" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "Test Room" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Farbe, rot; Farbe, weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Kunststoff PE, weiss" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Typ = "Objekt" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "001" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Test Room" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Objekt-001" (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 4 objects (4 IFCWALLSTANDARDCASE)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Component Properties | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Component 1: Enthaltenes CO2 = "246.917 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 6310.1052 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Komponenten-Typ = "Andere" (IFCTEXT)
    Component 2: Enthaltenes CO2 = "1236.41 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 8242.74 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Component 1: Enthaltenes CO2 = "369.729 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 9448.6392 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Komponenten-Typ = "Andere" (IFCTEXT)
    Component 2: Enthaltenes CO2 = "1862.59 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 12417.24 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Component 1: Enthaltenes CO2 = "240.453 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 6144.9192 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Komponenten-Typ = "Andere" (IFCTEXT)
    Component 2: Enthaltenes CO2 = "1179.49 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 7863.24 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Component 1: Enthaltenes CO2 = "363.266 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 9283.4532 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Komponenten-Typ = "Andere" (IFCTEXT)
    Component 2: Enthaltenes CO2 = "1805.66 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 12037.74 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Component 1: Enthaltenes CO2 = "4802.2 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 98294.9985 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Component 1: Enthaltenes CO2 = "5522.53 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 113039.248055 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    3D-Länge = 5.73 [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.4 [METRE]
    Brutto-Volumen = 6.876 [CUBIC_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Außenseite = 17.19 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Innenseite = 17.19 [SQUARE_METRE]
    Dicke = 0.4 [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 5.33 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0.15 [METRE]
    Fläche = 2.132 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Wand = 2.132 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 11.7913708499 [METRE]
    Höhe = 3. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Konditionale Länge an der Außenseite = 5.73 [METRE]
    Konditionale Länge an der Innenseite = 4.93 [METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Außenseite = 17.19 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Innenseite = 16.29 [SQUARE_METRE]
    Konditionales Schichtvolumen an der Außenseite = 2.5785 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Volumen = 6.651 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 4.0725 [CUBIC_METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 5.73 [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 5.33 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 3. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an den Kanten = 4.434 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Außenseite = 17.19 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Innenseite = 16.29 [SQUARE_METRE]
    Netto-Volumen = 6.651 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 17.19 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Außenseite = 0.15 [METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Innenseite = 0.25 [METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Außenseite = 2.5785 [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 4.0725 [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 5.73 [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 4.93 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.4 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    3D-Länge = 8.58 [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.4 [METRE]
    Brutto-Volumen = 10.476 [CUBIC_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Außenseite = 26.19 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Innenseite = 26.19 [SQUARE_METRE]
    Dicke = 0.4 [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 8.33 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0.15 [METRE]
    Fläche = 3.332 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Wand = 3.332 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 17.7913708499 [METRE]
    Höhe = 3. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Konditionale Länge an der Außenseite = 8.73 [METRE]
    Konditionale Länge an der Innenseite = 7.93 [METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Außenseite = 25.74 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Innenseite = 24.54 [SQUARE_METRE]
    Konditionales Schichtvolumen an der Außenseite = 3.861 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Volumen = 9.996 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 6.135 [CUBIC_METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 8.73 [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 8.33 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 3. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an den Kanten = 6.664 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Außenseite = 25.74 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Innenseite = 24.54 [SQUARE_METRE]
    Netto-Volumen = 9.996 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 25.74 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Außenseite = 0.15 [METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Innenseite = 0.25 [METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Außenseite = 3.861 [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 6.135 [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 8.73 [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 7.93 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.4 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    3D-Länge = 5.58 [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.4 [METRE]
    Brutto-Volumen = 6.876 [CUBIC_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Außenseite = 17.19 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Innenseite = 17.19 [SQUARE_METRE]
    Dicke = 0.4 [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 5.33 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0.15 [METRE]
    Fläche = 2.132 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Wand = 2.132 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 11.7913708499 [METRE]
    Höhe = 3. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Konditionale Länge an der Außenseite = 5.73 [METRE]
    Konditionale Länge an der Innenseite = 4.93 [METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Außenseite = 16.74 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Innenseite = 15.54 [SQUARE_METRE]
    Konditionales Schichtvolumen an der Außenseite = 2.511 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Volumen = 6.396 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 3.885 [CUBIC_METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 5.73 [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 5.33 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 3. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an den Kanten = 4.264 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Außenseite = 16.74 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Innenseite = 15.54 [SQUARE_METRE]
    Netto-Volumen = 6.396 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 16.74 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Außenseite = 0.15 [METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Innenseite = 0.25 [METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Außenseite = 2.511 [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 3.885 [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 5.73 [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 4.93 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.4 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    3D-Länge = 8.43 [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.4 [METRE]
    Brutto-Volumen = 10.476 [CUBIC_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Außenseite = 26.19 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Innenseite = 26.19 [SQUARE_METRE]
    Dicke = 0.4 [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 8.33 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0.15 [METRE]
    Fläche = 3.332 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Wand = 3.332 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 17.7913708499 [METRE]
    Höhe = 3. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Konditionale Länge an der Außenseite = 8.73 [METRE]
    Konditionale Länge an der Innenseite = 7.93 [METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Außenseite = 25.29 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Innenseite = 23.79 [SQUARE_METRE]
    Konditionales Schichtvolumen an der Außenseite = 3.7935 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Volumen = 9.741 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 5.9475 [CUBIC_METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 8.73 [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 8.33 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 3. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 3. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an den Kanten = 6.494 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Außenseite = 25.29 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Innenseite = 23.79 [SQUARE_METRE]
    Netto-Volumen = 9.741 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 25.29 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Außenseite = 0.15 [METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Innenseite = 0.25 [METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Außenseite = 3.7935 [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 5.9475 [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 8.73 [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 7.93 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.4 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Brutto-Oberfläche der Deckenoberseite = 50.0229 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenkanten = 8.676 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenkanten mit Löchern = 8.676 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenoberseite mit Löchern = 50.0229 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenunterseite = 50.0229 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenunterseite mit Löchern = 50.0229 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Volumen = 15.00687 [CUBIC_METRE]
    Dicke = 0.3 [METRE]
    Fläche = 50.0229 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Grundriss-Umfang = 28.92 [METRE]
    Höhe = 0.3 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Höhenwert Oberkante = 0. [METRE]
    Höhenwert Unterkante = -0.3 [METRE]
    Kante Oberflächenbereich = 8.676 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich der Oberseite = 50.0229 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich der Unterseite = 50.0229 [SQUARE_METRE]
    Konditionales Volumen = 15.00687 [CUBIC_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Netto-Volumen = 15.00687 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 50.0229 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich Oberseite = 50.0229 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich Unterseite = 50.0229 [SQUARE_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 3. [METRE]
    Anzahl der Dachfenster = 0.
    Anzahl der Löcher = 0.
    Brutto-Oberflächenbereich an der Oberseite = 50.0229 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich an der Unterseite = 50.0229 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Dachkanten = 9.97739998061 [SQUARE_METRE]
    Dicke = 0.344999999329 [METRE]
    First-Länge = 0. [METRE]
    Grat-Länge = 0. [METRE]
    Höhe = 0.344999999329 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 3. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 3. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 3. [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 3. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 3. [METRE]
    Kehlen-Länge = 0. [METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich oben = 50.0229 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich unten = 50.0229 [SQUARE_METRE]
    Konkave Verbindungslänge = 0. [METRE]
    Kuppel-Verbindungslänge = 0. [METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich Oberseite = 50.0229 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich Unterseite = 50.0229 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich der Kante = 9.97739998061 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 50.0229 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Öffnungen = 0. [SQUARE_METRE]
    Ortgang-Länge = 0. [METRE]
    Pultdachfirst-Länge = 0. [METRE]
    Seitenwand Verbindungslänge = 0. [METRE]
    Trauf-Länge = 0. [METRE]
    Vertikal Dicke = 0.344999999329 [METRE]
    Wandende Verbindungslänge = 0. [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Anzahl der Ecken = 4.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Lichtquelle = 0.
    Anzahl der Objekte = 1.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Anzahl der Unterzüge = 0.
    Anzahl der Wandelemente = 4.
    Anzahl der konkaven Ecken = 0.
    Basislevel = 0. [METRE]
    Berechnete Fläche (NRF) = 39.0949 [SQUARE_METRE]
    Fenster Breite = 0. [METRE]
    Fenster-Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche = 39.0949 [SQUARE_METRE]
    Fußbodendicke = 0. [METRE]
    Gemessene Fläche = 39.0949 [SQUARE_METRE]
    Gemessene Nettofläche = 39.0949 [SQUARE_METRE]
    Gesamtabzugsfläche = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Heizkörpernische Oberflächenbereich hinten = 0. [SQUARE_METRE]
    Heizkörpernische Oberflächenbereich oben = 0. [SQUARE_METRE]
    Heizkörpernische Oberflächenbereich seitlich = 0. [SQUARE_METRE]
    Höhe = 3. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Netto-Volumen = 117.2847 [CUBIC_METRE]
    Niedrige Abzugsfläche = 0. [SQUARE_METRE]
    Raum Brutto-Umfang = 25.72 [METRE]
    Raumflächen Nettoumfang = 25.72 [METRE]
    Raumflächen Reduzierung = 1. [SQUARE_METRE]
    Schraffurabzugsfläche = 0. [SQUARE_METRE]
    Stützenabzugsfläche = 0. [SQUARE_METRE]
    Türen Breite = 0. [METRE]
    Türen-Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Wand Umfang = 25.72 [METRE]
    Wand-Oberflächenbereich = 77.16 [SQUARE_METRE]
    Wandabzugsfläche = 0. [SQUARE_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCAIRTERMINAL)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 2.6 [METRE]
    Breite = 0.6 [METRE]
    Fläche = 0.33 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.43 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 2.6 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 2.6 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 2.6 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 2.6 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 2.6 [METRE]
    Länge (A) = 0.55 [METRE]
    Netto-Volumen = 0.00169146988896 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 2.0168427341 [SQUARE_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Component 1: Masse = 72.198 [KILO GRAM]; Schicht/Komponente Oberflächenbereich = 17.19 [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.15 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig) = 3. [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.15 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.45 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponente Volumen = 2.5785 [CUBIC_METRE]
    Component 2: Masse = 9366.75 [KILO GRAM]; Schicht/Komponente Oberflächenbereich = 16.29 [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig) = 3. [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.75 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponente Volumen = 4.0725 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Component 1: Masse = 108.108 [KILO GRAM]; Schicht/Komponente Oberflächenbereich = 25.74 [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.15 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig) = 3. [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.15 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.45 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponente Volumen = 3.861 [CUBIC_METRE]
    Component 2: Masse = 14110.5 [KILO GRAM]; Schicht/Komponente Oberflächenbereich = 24.54 [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig) = 3. [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.75 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponente Volumen = 6.135 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Component 1: Masse = 70.308 [KILO GRAM]; Schicht/Komponente Oberflächenbereich = 16.74 [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.15 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig) = 3. [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.15 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.45 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponente Volumen = 2.511 [CUBIC_METRE]
    Component 2: Masse = 8935.5 [KILO GRAM]; Schicht/Komponente Oberflächenbereich = 15.54 [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig) = 3. [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.75 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponente Volumen = 3.885 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Component 1: Masse = 106.218 [KILO GRAM]; Schicht/Komponente Oberflächenbereich = 25.29 [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.15 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig) = 3. [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.15 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.45 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponente Volumen = 3.7935 [CUBIC_METRE]
    Component 2: Masse = 13679.25 [KILO GRAM]; Schicht/Komponente Oberflächenbereich = 23.79 [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig) = 3. [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.75 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponente Volumen = 5.9475 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Component 1: Masse = 7503.435 [KILO GRAM]; Schicht/Komponente Oberflächenbereich = 50.0229 [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.3 [METRE]; Schicht/Komponente Volumen = 15.00687 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Component 1: Masse = 8628.95023323 [KILO GRAM]; Schicht/Komponente Oberflächenbereich = 50.0229 [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.344999999329 [METRE]; Schicht/Komponente Volumen = 17.2579004665 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 1 object (1 IFCAIRTERMINAL)
    Component 1: Schicht/Komponente Volumen = 0.00169146988896 [CUBIC_METRE]
  Pset_SlabCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Category = "Wohnen und Aufenthalt" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_22 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2. (IFCREAL)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "2B9D9191-49D7-CC4D-B4BF-9F7ED09F4163" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1. (IFCREAL)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1. (IFCREAL)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1. (IFCREAL)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1. (IFCREAL)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1. (IFCREAL)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1. (IFCREAL)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1. (IFCREAL)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1. (IFCREAL)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1. (IFCREAL)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1. (IFCREAL)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1. (IFCREAL)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 4. (IFCREAL)
    2. (order_02_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "B83598BE-9884-964B-BC8A-F63BBBA05B0E" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1. (IFCREAL)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1. (IFCREAL)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 5. (IFCREAL)
    3. (order_03_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1. (IFCREAL)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 6. (IFCREAL)
    4. (order_04_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1. (IFCREAL)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6. (IFCREAL)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1. (IFCREAL)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9. (IFCREAL)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1. (IFCREAL)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 10. (IFCREAL)
    7. (order_07_50) = "Fensterfläche" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1. (IFCREAL)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (iOrder_08_50) = 11. (IFCREAL)
    8. (order_08_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1. (IFCREAL)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. (iOrder_09_50) = 12. (IFCREAL)
    9. (order_09_50) = "Flächencode" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1. (IFCREAL)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anzahl aller Raumecken = 4. (IFCREAL)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 11. (IFCREAL)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0. (IFCREAL)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 77.16 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (NRF) = 39.0949 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (NRF) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1. (IFCREAL)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0. (IFCREAL)
    Daten-Stift (penData_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2. (IFCREAL)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 0. (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 39.0949 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 39.0949 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 1. (IFCREAL)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2. (IFCREAL)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1. (IFCREAL)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2. (IFCREAL)
    Maßstabsabhängig = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4. (IFCREAL)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 39.0949 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 77.16 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1. (IFCREAL)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 5. (IFCREAL)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 4" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Test Room" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 0. (IFCREAL)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1. (IFCREAL)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "001" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1. (IFCREAL)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1. (IFCREAL)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen = 117.2847 (IFCREAL)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 39.0949 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial Mitteleuropäisch" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2. (IFCREAL)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2.5 (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0. (IFCREAL)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 39.0949 (IFCREAL)
    Unterzug Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Räume | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Fenster/Raum (%) = 0. (IFCREAL)
  Räume | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Raum zu 0,00 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_22 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.2 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 25.72 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0. [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.15 [METRE]
    Nettoumfang = 25.72 [METRE]
    Raumhöhe = 3. [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.2 [METRE]
    Raumumfang = 25.72 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0. [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Pset_Lüftungsauslass_22 | properties | on 1 object (1 IFCAIRTERMINAL)
    2D-Detaillierungsgrad = 1. (IFCREAL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Symbol Typ = 4. (IFCREAL)
    3D-Detaillierungsgrad = 1. (IFCREAL)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Anschluss-Status = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss-Typ = "Einfacher Körper" (IFCLABEL)
    Anschlussanzahl = 1. (IFCREAL)
    Anzahl Phasen = 0. (IFCREAL)
    Bedingung = "" (IFCLABEL)
    Bestellnummer = 0. (IFCREAL)
    ERP Code = 0. (IFCREAL)
    Elektrischer Anschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Elektroleistung = 0. (IFCREAL)
    Elektroleistungseinheit = "" (IFCLABEL)
    Fettabscheider = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche = 0. (IFCREAL)
    Form-Typ = "Kreis" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "HKLSE Ausstattung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 12. (IFCREAL)
    HKLSE System = "Frischluft" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    IP Schutz = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Leistungsaufnahme in Watt = 0. (IFCREAL)
    Luftkammer (PlenumType) = "Würfel" (IFCLABEL)
    Luftkammer (iPlenumType) = 1. (IFCREAL)
    Material = "" (IFCLABEL)
    Material Diffusor = "Farbe, weiß" (IFCLABEL)
    Material Gitter = "Farbe, rot" (IFCLABEL)
    Max. Kühlleistung = 0. (IFCREAL)
    Max. Wärmeabgabe = 0. (IFCREAL)
    Maß-Typ = "" (IFCLABEL)
    Nominaler Durchmesser = "" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Paneelstil (DiffType) = "Verwirbler" (IFCLABEL)
    Paneelstil (iDiffType) = 3. (IFCREAL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Produkt ID = "" (IFCLABEL)
    Produktname = "" (IFCLABEL)
    Programm einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Serviceeinheit = "" (IFCLABEL)
    Spannung = 0. (IFCREAL)
    Spannungseinheit = "" (IFCLABEL)
    Strichcode = "" (IFCLABEL)
    System Oberflächenmaterial = "Farbe, grau" (IFCLABEL)
    System Oberflächenmaterial benutzen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Systemname = "" (IFCLABEL)
    Volt = 0. (IFCREAL)
    Volumen = 0. (IFCREAL)
    Werkzeug-Typ = 1. (IFCREAL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Lüftungsauslass_22 | quantities | on 1 object (1 IFCAIRTERMINAL)
    Anschluss-Breite = 0. [METRE]
    Anschluss-Höhe = 0.03 [METRE]
    Anschluss-Länge = 0.05 [METRE]
    Anschluss-Position X = 0.275 [METRE]
    Anschluss-Position Y = 0. [METRE]
    Anschluss-Position Z = 0.225 [METRE]
    Anschluss-Tiefe = 0. [METRE]
    Gitter-Breite (Durchmesser) = 0.5 [METRE]
    Gitter-Länge = 0.6 [METRE]
    Halsbreite (Durchmesser) = 0.532 [METRE]
    Halslänge = 0.6 [METRE]
    Höhe = 0.43 [METRE]
    Höhe Lüfter = 0.4 [METRE]
    Kanal-End-Verbindung Innere Höhe = 0.125 [METRE]
    Kanal-End-Verbindung Innere Innere Breite = 0.2 [METRE]
    Luftraum-Breite (Durchmesser) = 0.55 [METRE]
    Luftraum-Länge = 0.65 [METRE]
    Nominale Tiefe = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Paneel Außenlänge = 0.7 [METRE]
    Paneel-Außenbreite (Durchmesser) = 0.6 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Wanddicke = 0.001 [METRE]
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = TRUE (IFCLOGICAL)
    EntranceLevel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    GrossAreaPlanned = 50.03 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    NetAreaPlanned = 23.79 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    SprinklerProtection = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SprinklerProtectionAutomatic = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = TRUE (IFCLOGICAL)
    EntranceLevel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    GrossAreaPlanned = 50.03 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    NetAreaPlanned = 23.79 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    SprinklerProtection = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SprinklerProtectionAutomatic = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_AirTerminalOccurrence | properties | on 1 object (1 IFCAIRTERMINAL)
    AirflowType in {"SUPPLYAIR"} (IFCLABEL)
    Location in {"CEILINGINTERIOR"} (IFCLABEL)
  Pset_AirTerminalTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCAIRTERMINAL)
    FinishType in {"PAINTED"} (IFCLABEL)
    MountingType in {"UNSET"} (IFCLABEL)
  Pset_AirTerminalPHistory | properties | on 1 object (1 IFCAIRTERMINAL)
    AirFlowRate (ifcpropertyreferencevalue)